Решите задачу: Нагрузка в ТU-12 начинается с 22 байта. Потребовалось отрицательное согласование скоростей. Приведите значение байтов V1 и V2 TU-12-PTR, до согласования скоростей, сигнализирующее об отрицательном согласовании скоростей и после согласования скоростей