Определить число оборотов вала, если в укрепленном на одной вертикальной оси к торцу вала жидкостном тахометре диаметром D=20 мм высота параболоида вращения Н=80 мм.