### OHA

Функции доступа к заголовкам OHA необходимы для организации служебного обмена информации на уровне секций и на уровне трактов. Для этого предусмотрены в функциональной схеме связи U1, U2…U6. Через эти связи обеспечивается доступ к отдельным байтам и битам заголовков SOH, POH. Например, для организации служебной связи в секциях регенерации и мультиплексирования предусмотрены байты E1 и E2 соответственно. Доступ к ним обеспечивается линиями U1 и U2.
Назад