Общие положения.

Базовая сеть ТфОП (БС ТфОП) строится по иерархическому принципу и включает в себя:

· зоновые сети;

· междугородную сеть;

· международную сеть.

Зоновая сеть БС ТфОП представляет собой совокупность местных (городских, сельских и комбинированных) и внутризоновой телефонных сетей на территории одной географической зоны нумерации. Составной частью структуры местных телефонных сетей является сеть абонентского доступа, обеспечивающая доступ абонентского устройства к оконечной станции местной сети.

Увеличение емкости БС ТфОП происходит из-за естественного роста числа абонентских установок при развитии существующих местных сетей в зоне нумерации , а также подключении сетей новых операторов.

Основной задачей, стоящей перед БС ТфОП является удовлетворение спроса на услуги телефонной связи, а также постоянное расширение спектра услуг,

предоставленных пользователям с высоким качеством при местной, внутризоновой, междугородной и международной связи.

Решение этой задачи должно осуществляться наращиванием сетевого потенциала, а также путем планомерно проводимой модернизации и переоснащения существующей БС ТфОП с заменой устаревшего оборудования коммутации и систем передачи на цифровое и доведение цифрового тракта до абонентского устройства.

БС ТфОП должна стать основой для внедрения новых технологий в системы коммутации и передачи сообщений, а также внедрении новых услуг.

При модернизации и переоснащении местных, внутризоновых, междугородных и международных сетей следует делать упор на разработку такой перспективной схемы сети, при которой:

капитальные затраты на станционные и линейные сооружения при вводе новых телефонных станций были как можно меньше;

максимально бы использовались преимущества цифровых систем коммутации и передачи над аналоговыми.

Для выполнения указанных выше задач при цифровизации сетей используется стратегия “наложенной сети”, “островная стратегия” или “прагматическая стратегия”.

Основной принцип создания наложенной цифровой сети состоит в том, что при внедрении цифровых систем коммутации создается , как бы отдельная цифровая сеть, которая коммутируется на существующую аналоговую сеть связи.

Рисунок 3.1 Модель “наложенной” сети.

Рассмотрим основные правила построения “наложенной сети”:

все связи между цифровыми АТС осуществляются непосредственно или через цифровые узлы автоматической коммутации;

при связи между цифровыми АТС должны использоваться стандартные тракты ЦСП;

в пределах одной местной сети при любых соединениях допускается один переход между “наложенной” цифровой и существующей аналоговой сетью;

вновь вводимые цифровые АТС должны включаться только в “наложенную сеть”;

связь между цифровыми и аналоговыми АТС должна осуществляться по стандартным ЦСП с установкой АЦП и устройств согласования систем сигнализации на стороне аналоговой АТС;

цифровые станции и узлы могут размещаться на одной территории и даже в одном здании с аналоговыми АТС и узлами;

цифровые АТС местной сети включаются в цифровые АМТС внутризоновой сети только с использованием ЦСП;

для построения местных сетей рекомендуется использовать ЦСК не более двух типов, сертифицированные Министерством связи РФ.

“Островная стратегия”

предполагает внедрение цифровых систем коммутации и передачи в ограниченных районах города и САР, территориально не охватываемых аналоговой сетью. По мере роста числа “цифровых островов” они соединяются между собой и вся сеть превращается в цифровую.

Рисунок 3.2 Сеть при использовании островной стратегии

“Прагматическая стратегия”

предусматривает эксплуатацию аналогового оборудования на сети на возможно более длительный срок. При этом замена на цифровое оборудование производится в случае, когда это оправдано технически и экономически.

Рисунок 3.3 Сеть при использовании прагматической стратегии

Основные особенности перспективных

структур ЦСС с цифровыми станциями следующие:

● комбинированное (многофункциональное) использование оборудования ЦСК (РАТС – УВС; РАТС – УИВС; РАТС – АМТС и т.д.), т.е. ЦСК может выполнять функцию оконечной станции любого уровня БС ТфОП, а также функции оконечной и транзитной станции также любого уровня сети (местной, внутризоновой, междугородней и международной );

● широкое применение обходных направлений на сетях любого уровня;

? широкое использование ОКС№7;

? предоставление абонентам значительного числа дополнительных услуг в целом на сети;

? возможность использования двухсторонних соединительных линий;

? широкое использование цифровых концентраторов подстанций и других типов выносов;

? широкое использование фиксированного радиодоступа различных стандартов;

? применение на сетях доступа цифровых абонентских линий и мультиплексоров;

? создание на сети центров технической эксплуатации, включая билинговые системы.

Применение систем передачи синхронно-цифровой иерархии, а также ВОЛП для построения первичных сетей различного уровня позволит:

● существенно сократить капитальные затраты и эксплуатационные расходы на первичную сеть;

● повысить надежность ТфОП;

● повысить гибкость сетей связи и качество трактов передачи информации;

● существенно сократить сроки монтажа и настройки оборудования первичной сети;

● ввести систему управления первичной сети.

● внедрение на ЦСС систем коммутации, обеспечивающих

не только коммутацию каналов, но коммутацию пакетов

● внедрение систем коммутации и управления, получивший название “Softswitchs”

НАЗАД