ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНОЙ НАДЕЖНОСТИ

СЕТИ СВЯЗИ.

1 Цель работы:

1.1 Изучение основных понятий и определений по структурной надежности сетей связи.

1.2 Знакомство с методами определения показателей структурной надежности.

1.3 Приобретение навыков исследования структурной надежности сетей связи на ЭВМ.

2 Подготовка к выполнению работы

2.1. По рекомендуемой литературе и настоящим методическим указаниям изучить:

• принципы построения сетей связи;

• основные понятия о структурной надежности сетей связи:

• показатели структурной надежности;

• математические модели сети связи;

• методы определения показателей структурной надежности;

• способы повышения структурной надежности сети связи.

2.2.Получить у преподавателя задание на выполнение лабораторной работы.

3 Задание

3.1 Задача анализа.

Задаются: сети различной структуры; ранг пути; значение коэффициента готовности на единицу длины линии связи.

Требуется: определить показатели структурной надежности для различных сетей при изменении параметров (коэффициентов готовности и ранга пути).

3.2 Задачи синтеза.

3.2.1 Определить на сети элемент, введение которого обеспечит максимальное повышение структурной надежности сети.

3.2.2 Определить минимальный ранг пути, при котором обеспечивается заданный показатель надежности на фиксированной структуре сети.

3.2.3 Определить структуру сети, обеспечивающую заданный показатель надежности при фиксированной надежности линии связи на единицу длины.

4 Описание лабораторной установки

Лабораторная работа выполняется на рабочей станции локальной сети кафедры АЭС или на ПЭВМ типа IBM PC. Лабораторная работа делится на три основных части:

1. Изучение методических указаний

2. Решение тестовых задач.

3. Моделирование различных структур сети связи.

1. Изучение методических указаний.

В основном окне программы имеется 3 кнопки:

“Основные понятия” – здесь содержатся основные определения.

“Теория” – здесь, основной теоретический материал.

“Методические указания” – изучаемый Вами в данный момент материал.

2. Решение тестовых задач.

При нажатии на кнопку “Тест” открывается окно тестирования. Оно содержит следующие элементы:

Для каждого вопроса может быть сразу несколько правильных ответов. Причём, различные варианты ответов могут добавлять различное количество баллов (в зависимости от очевидности ответа).

Некоторые вопросы могут сопровождаться графическим изображением.

Обратите внимание, после нажатия кнопки “Далее”, вернуться к пройденному вопросу будет невозможно.

После прохождения всех вопросов, будет выведено окно результатов:

Комментарий результата зависит от количества набранных балов. Вы можете закрыть это окно и перейти к выполнению работы. В последствии, оно будет доступно при повторном нажатии кнопки “Тест”.

3. Моделирование различных структур сети связи.

При нажатии на кнопку “Выполнение работы”, открывается основное окно модуля испытаний:

Функции элементов:

Кнопки:

Редактировать план сети – открывает редактор плана сети.

Сравнение результатов – открывает окно, на котором отображаются графики зависимости M(x)отн. от Кгот сразу для 4-х опытов.

Рассчитать – кнопка, при нажатии которой происходит обработка ввёдённых данных и построение графиков.

Панель Матрицы – позволяет переключать отображаемую матрицу, тем самым более детально контролируя расчёты.

Меню Номер Опыта – позволяет переключаться между опытами, сохраняя предыдущие результаты.

Окно Редактирования Плана Сети:

Добавление/Удаление/Перемещение станции:

Для добавления станций выбираем соответствующий пункт и нажимаем ЛЕВОЙ кнопкой мыши в свободную область. Максимальное количество станций ограничено 10-ю.

Для перемещения уже существующей станции находясь в режиме добавления/удаления нажимаем на ней ПРАВОЙ кнопкой мыши (при этом станция изменит цвет) и нажимаем ЛЕВОЙ кнопкой мыши в свободную область. При перемещении станции все её соединительные пути сохраняются.

Для удаления существующей станции, находясь в режиме Добавления/Удаления нажимаем на станцию (которую необходимо удалить) ПРАВОЙ кнопкой мыши. При удалении станции удаляются все её соединительные пути и происходит смещение нумерации станций в сторону уменьшения.

Добавление/Удаление соединительных путей:

Для добавления соединительного пути необходимо выбрать соответствующий пункт, нажать ЛЕВОЙ кнопкой мыши на начальной станции (она изменит цвет), затем, нажать на конечной станции (ЛЕВОЙ кнопкой мыши).

Для удаления соединительного пути проделать то же что и при добавлении, но используя ПРАВУЮ кнопку мыши.

Копирование из опыта N:

Программа позволяет скопировать уже созданный в другом опыте план сети и использовать его в текущем опыте. Например, что бы скопировать план сети из опыта N1, необходимо выбрать из выпадающего меню Опыт N1 и нажать кнопку Копировать. После этого Вы можете редактировать план, при этом опыт-первоисточник останется неизменным.

Подсказка:

В любой момент Вы можете вызвать краткую подсказку, выбрав соответствующий пункт.

Завершение редактирования:

Кнопка Завершить закрывает редактор и возвращает окно исследований.

Вы можете вернуться в режим редактирования в любой момент, нажав кнопку Редактировать план сети.

Окно Сравнения Результатов:

В этом окне для удобства восприятия и понимания одновременно выводятся графики из всех проведённых Вами опытов. При этом возле каждого графика отображаются основные показатели, при которых был проведён этот опыт.

Также, для каждого опыта имеется кнопка Изменить. При нажатии на неё, откроется основное окно испытаний для соответствующего опыта.

5 Требования к оформлению отчета

Отчет о выполненной лабораторной работе должен содержать:

• цель работы;

• формулировку решаемой задачи;

• структуру исследуемой сети;

• результат выполнения лабораторной работы в виде графиков М(х)отн;

• анализ результатов исследования.

6 Контрольные вопросы

6.1 Назовите основные структуры первичной сети связи.

6.2 Укажите способы построения коммутируемых телефонных сетей.

6.3 Дайте определение следующим понятиям:

· работоспособность узла или линии связи;

· исправность узла или линии связи;

· отказ узла или линии связи.

6.4 Назовите основные свойства, определяющие надежность элемента сети (линии связи, узла).

6.5 Что такое аппаратурная надежность сети?

6.6 Дайте определение следующим понятиям:

· структурная надежность сети;

· надежность ребра.

6.7 Перечислите структурные и вероятностные показатели структурной
надежности сети связи.

6.8 В чем сущность метода статистических испытаний?

6.9 Перечислите способы повышения структурной надежности.

7 Литература

7.1 Теория сетей связи: Учебник для ВУЗов связи / В.Н. Рогинский, А.Д.

Харкевич, М.А. Шнепс и др. ; Под ред. В.Н. Рогинского. -М.: Радио и связь,

1981.-192 с., ил.

7.2В.К.Попков. Математические модели живучести сетей связи. Н., Вычислительный центр СО АН СССР. 1990. -235 с.