Организация доступа в Интернет с использованием ресурсов сети ТфОП.

На рисунке 3.22 приведена схема доступа к Интернет через ТфОП

Рисунок 3.22 Схема доступа к Интернет через ТфОП

В данной структуре модемный пул и сервер доступа входят в состав АТС.

В другой структуре абонентского доступа подключение строится с помощью абонентских модулей, расположенных на улице или в домах абонентов, и станционных модулей, установленных в здании АТС, где имеется оборудование сети Интернет

Станционный модуль выполняет функции демультиплексирования с целью выделения телефонного трафика, ориентированного на передачу по сети ТфОП. Трафик мультимедийный направляется на маршрутизатор Интернет.

Связь между станционными и абонентскими модулями может осуществляться по ВОЛС, по медным парам, либо по радиоканалу. Сеть абонентского доступа может быть реализована по топологии звезда или кольцо. При этом оборудование абонентского модуля осуществляет мультиплексирование потоков данных от оборудования пользователей, а оборудование станционного модуля осуществляет маршрутизацию, т.е. позволяет направлять трафик Интернет сразу в Интернет, минуя АТ. Абонентский модуль позволяет подключать таксофоны, телефонные аппараты, абонентов ЦСИС по базовому доступу, устройства передачи данных, а также пользователей Интернет по протоколу TCP/IP.

Связь между абонентскими и станционными модулями осуществляется по интерфейсу V5.1/V5.2, а между АТС и станционными модулями-по интерфейсу V5.2, доступ от станционного модуля к маршрутизатору Интернет производится через интерфейс V5.1/V5.2 по протоколу TCP/IP.

НАЗАД