## 3. Системы сигнализации телефонной сети общего пользования

На телефонной сети общего пользования, используются следующие системы сигнализации:

- сигнализация по трехпроводным соединительным линиям;

- сигнализация по одному выделенному сигнальному каналу в ЦСП;

- сигнализация по двум выделенным сигнальным каналам в ЦСП;

- одночастотная система сигнализации;

- многочастотная система сигнализации;

- система общеканальной сигнализации №7 (ОКС №7).

Рассмотрим основные характеристики одночастотной системы сигнализации и сигнализации по двум выделенным сигнальным каналам.

1). Одночастотная система сигнализации

a). Область применения.

Одночастотная система сигнализации нашла широкое применение на внутризоновых и междугородной телефонных сетях, при использовании аналоговых систем коммутации (АТСК, “Квант-КЭ”) и аналоговых систем передачи. По мере внедрения цифровых систем коммутации и систем передачи указанная система сигнализации будет постепенно заменяться на систему сигнализации ОКС №7.

b). Способ передачи сигналов.

Для передачи функциональных сигналов (линейных и управления) в одночастотной системы сигнализации используется ток тональной частоты 2600 Гц. Поэтому сигналы могут передаваться по любым каналам, по которым возможна передача речи. К недостаткам одночастотного протокола сигнализации следует отнести возможность имитации линейных сигналов тех же частот в процессе разговора и относительно слабые информационные возможности рассматриваемого протокола.

c). Способ организации сигнальных каналов.

Одночастотная система сигнализации относится к децентрализованным системам сигнализации, так как для передачи функциональных сигналов используется тот же тракт, что и для передачи разговорных (информационных) сигналов.

d). Способ кодирования функциональных сигналов.

Для кодирования сигналов в одночастотной системе используются следующие признаки:

- число выдаваемых импульсов током частоты f = 2600 Гц, длительностью 200 мс и фиксированной паузе 100 мс (один, два, серия импульсов в зависимости от этапа установления соединения);

- продолжительность импульса выдаваемого сигнала (не менее 550 мс800 мс). При передаче адресной информации (сигналы управления) декадным кодом, выдаются импульсы с параметрами 4060 мс токовая посылка частоты f = 2600 Гц и паузы длительностью 4060 мс. Количество импульсов определяется выдаваемой цифрой.

e). Режим передачи сигналов.

Для реализации одночастотной системы сигнализации может быть использован только связанный режим передачи сигналов.

f). Функциональное назначение.

Одночастотная система сигнализации, используется как для передачи линейных сигналов, так и сигналов управления.

2). Система сигнализации 2 ВСК.

a). Область применения.

Система сигнализации 2 ВСК также как и одночастотная система сигнализации широко применяется на внутризоновых и междугородной телефонных сетях, при использовании аналоговых систем коммутации (АТСК, “Квант-КЭ”) и аналоговых систем передачи.

b). Способ передачи сигналов.

Для передачи функциональных сигналов (линейных и управления) в системе сигнализации 2 ВСК используются специальные выделенные каналы. В этой системе необходима идентификация разговорного канала, к которому относится тот или иной линейный сигнал или сигнал управления, что осуществляется фиксацией положения сигнальных битов. Сигналы, имеющие отношение к соответствующему разговорному каналу, всегда передаются битами, размещенными в специально назначенной для этого разговорного канала позиции.

c). Способ организации сигнальных каналов.

Система сигнализации 2 ВСК относится к децентрализованным системам сигнализации и предполагает передачу функциональных сигналов вне информационных каналов. Преимущество сигнализации 2 ВСК заключается в возможности передачи сигналов одновременно с передачей речи и ненужность мер для устранения имитации сигналов обычной речью.

d). Способ кодирования функциональных сигналов.

Для кодирования сигналов в системе 2ВСК, используются следующие признаки:

- последовательность передачи сигналов;

- сдвиг посылок по времени;

- комбинация “1” и “0” в передаваемой посылке.

e). Режим передачи сигналов.

Для реализации системы сигнализации 2ВСК используется связанный режим передачи сигналов.

f). Функциональное назначение.

Система сигнализации 2ВСК, используется как для передачи линейных сигналов, так и сигналов управления.

СОДЕРЖАНИЕ