### SETS

Функция хронирующего источника мультиплексора SETS представляет генератор сетевого элемента SDH. Функция SETS включает внутренний генератор-осциллятор и хронирующий генератор мультиплексора. Источник синхронизации может быть выбран среди одной из хронирующих линий T1, T2, T3 или внутреннего осциллятора. Хронирующий генератор мультиплексора фильтрует выбранный источник для выполнения требований по стабильности частоты. Он способен удерживать стабильность частоты некоторое время в случае исчезновения внешних хронирующих эталонов (режим holdover). SETS может не только синхронизироваться по указанным линиям, но и быть источником синхросигнала для аппаратуры узла или сети через линию Т4 и интерфейс синхронизации SETPI. Характеристики SETPI определены рекомендацией G.703/10 для синхросигналов на частоте 2048 кГц.
SETS и SETPI контролируются и управляются через линии S12, S15.
Назад