АНАЛИЗ ПРОТОКОЛОВ IP – ТЕЛЕФОНИИ
При организации телефонных переговоров по вычислительным сетям необходимо передавать два типа информации: командную и речевую. К командной информации относятся сигналы вызова, разъединения, а также другие служебные сообщения. Основное требование к передаче командной информации - отсутствие ошибок передачи.
На рисунке 2.1 приведена иерархическая структура, отражающая взаимодействие протоколов верхнего уровня TCP и UDP и компонент Н.323 с протоколом межсетевого взаимодействия - IP.

Рисунок 2.1 - Иерархическая структура взаимодействия протоколов.