Сеть абонентского доступа.

Сети абонентского доступа могут строиться с помощью проводных или радиосредств с концентрацией или без концентрации нагрузки.

Сеть абонентского доступа может включать:

■ концентраторы;

■ подстанции (концентратор с замыканием внутренней нагрузки) – ПС;

■ узловое оборудование системы радиоузла;

■ абонентские линии, соединяющие оконечные абонентские устройства с оконечными станциями (ОС), оконечно-транзитными станциями (ОТС), концентраторами и ПС;

■ соединительные линии, соединяющие концентраторы и ПС с ОС, ОТС.

Оборудование сети абонентского доступа (концентраторы, ПС, ОС и др.) и абонентские устройства (АУ) должны иметь стандартизованные интерфейсы.

Для включения аналоговых АУ в телефонные станции по физически двухпроводным линиям или каналам систем передачи с двухпроводными окончаниями, а также для включения аналоговых АУ в аналоговые или цифровые АТС используются интерфейсы СТФ1 и СТФ2. Интерфейс –совокупность технических средств (аппаратных и программных) и правил обеспечивающих взаимодействия радиотипного оборудования. Параметры интерфейсов СТф-1 и СТф-2 определены ОСТ 45-54.

Для включения цифровых абонентских устройств в телефонные станции по физическим двухпроводным линиям или каналам систем с двухпроводными окончаниями, а также для включений цифровых АУ в цифровые АТС предназначены интерфейсы СЦТф-1 и СЦТф-2.

Интерфейсы СТф-1 (СЦТф-1) определен на стороне пользователя, а интерфейс СТф-2 (СЦТф-2) - на стороне станции.

Интерфейсы СЦТф-1 и СЦТф-2 применяются для абонентского доступа на скоростях меньших 64 кбит/с.

Параметры интерфейса СЦТф-1 и СЦТф-2 определены в [5 ].

Цифровая сеть с интеграцией служб (ЦСПС) обеспечивает передачу речевых и неречевых сообщений пользователей. Стыки ЦСПС поддерживают сквозные цифровые соединения между АУ и предоставляют пользователям разнообразные услуги. Применяются следующие типы интерфейсов ЦСИС для организации доступа:

■ базовый доступ с канальной формулой (2В + D)(BRI) – VB = 64кбит/с, VD = 16кбит/с;

■ первичный доступ с канальной формулой (3OB + D)(PRI) – VB = 64кбит/с, VD = 69 кбит/с.

Эти доступы осуществляются посредством станционных стандартизированных интерфейсов:

■ V1 (BRI);

■ V3, V5.1, V5.2 (PRI).

Эти интерфейсы удовлетворяют требованиям стандарта МСЭ-Т в соответствии с ОСТ 45-68.

Интерфейс V2 внутренний, не стандартизированный и не обязателен для станций, устанавливаемых на телефонной сети общего пользования. Интерфейс V2 является общим стыком, используемым для связи удаленного исходного оборудования цифровой сети через ЦСП-30. Это сетевое оборудование может обеспечить организацию аналогового, цифрового и абонентского доступа ЦсиС. Интерфейс V2 реализован в ряде существующих коммутационных систем. В перспективе интерфейс V2 запрещается. Интерфейс V3 стандартный и служит для включения в ЦСИС на первичной скорости V = 2.048 мб/с.

Интерфейс V5 является цифровым интерфейсом (v = 2.048мбит/с), используется для связи сети доступа с цифровой станцией. Интерфейс V5 допускает два варианта реализации:

■ V 5.1;

■ V 5.2.

Интерфейс V 5.1 включает один тракт 2.048 Мбит/с. В данном интерфейсе используется статистическое мультиплексирование, т.е. жесткое закрепление каждого канального интервала за определенным пользователем.

Интерфейс V 5.2 включает несколько трактов 2.048 Мбит/с (не более 16).

В этом интерфейсе может использоваться два режима работы: статистическое мультиплексирование и концентрация. В режиме концентрации один канальный интервал (КИ) может использоваться разными АУ. Интерфейс V 5 обеспечивает следующие виды доступа:

■ интерфейсы СТФ-2(Z) и СЦТф-2;

■ базовый доступ BRI ЦСИС;

■ доступ на первичной скорости ЦСИС (только для интерфейса V 5.2);

■ аналоговый и цифровой доступ для полупостоянных соединений.

На рис. 3.4 представлена типовая схема абонентского доступа к станции с функциями ЦСИС.

Рисунок 3.4 Типовая схема абонентского доступа к станции с функциями ЦСИС.

Организация проводной сети абонентского доступа.

Для организации передачи по интерфейсу V1 используются двухпроводные медные линии.

Для организации цифровых потоков 2.048 Мбит/с по интерфейсам V3 и V5 могут использоваться пары медных кабелей и оптические кабели. Для медных кабелей используется стандартный линейный код НDВ3. Допускается организация цифровых потоков 2.048 Мбит/с по радиорелейным линиям. Технологии xD3L (HDSL, ADSL) также могут быть использованы для организации цифровой сети подключения абонентов при использовании существующих ресурсов телефонной сети (существующий электрический кабель с симметричными медными жилами).

Организация сети абонентского радиодоступа.

При построении сетей абонентского радиодоступа используются системы радиодоступа с различными технологиями.

К этим технологиям прежде всего можно отнести:

FDMA – технологии частотного мультиплексирования;

TDMA – технологии временного мультиплексирования;

CDMA – множественный доступ с разделением кодов;

FDMA/DBA – частотное мультиплексирование с динамическим распределением частотного диапазона;

DECT – технология с временным разделением с дуплексной передачей.

В отдельных и труднодоступных районах допускается использование спутниковой абонентской линии.

НАЗАД