Сети связи

Список использованных сокращений | назад | содержание |

Принятые сокращения

(на русском языке)

АМТС – автоматическая междугородная телефонная станция.
АТСЭ – автоматическая телефонная станция электронная (типа S-12, EWSD, AXE –10 и т.д.).
АТСК(У) - автоматическая телефонная станция координатная (усовершенствованная).
ЗСЛ – заказно-соединительная линия.
ИКМ – импульсно-кодовая модуляция.
КП – коммутационное поле.
КПП – кабина переговорного пункта.
МЭД – метод эффективной доступности.
НТП – нормы технологического проектирования.
ОКС№7 – система сигнализации по общему каналу №7.
ОПТС – опорная телефонная станция.
ПСЭ – подстанция электронная, цифровой концентратор.
РАТС – районная автоматическая телефонная станция.
РД - руководящий документ.
СЛ – соединительная линия.
СЛМ – соединительная линия междугородная.
УВС – узел входящего сообщения.
УЗСЛ – узел заказно-соединительных линий.
УИС – узел исходящего сообщения.
УИВС – узел исходящего и входящего сообщения.
УИС –«0» - узел исходящего сообщения спецслужб.
УПАТС – учрежденческая производственная автоматическая телефонная станция.
УСС – узел специальных служб.
ЦСП – цифровая система передачи.
ЧНН – час наибольшей нагрузки.

(на английском языке)

АDМ – мультиплексор ввода-вывода.
DXC(SDXC) – цифровой коммутатор системы синхронно-цифровой иерархии.
LAD – устройство сигнализации и жесткий диск.
SDH – система цифровой синхронной иерархии.
SM- 1/4 - синхронный мультиплексор, позволяющий формировать синхронно-транспортные модули STM-1 и STM –4.
SN4 – матрица временного коммутатора SM – 1/4 .
STM – синхронный транспортный модуль.
ТМ – терминальный модуль.
UCU – модуль управления SM 1/4 (микроконтроллер)

назад | содержание