Сети связи

Приложение Д Техническая характеристика и комплектация оборудования SM – 1/4 | назад | содержание | вперёд |

Синхронный мультиплексор SM - 1/4 предназначен для организации городских, сельских и внутризоновых сетей связи. Главными достоинствами сетей, реализованных на оборудовании SM - 1/4 являются:

- высокая живучесть за счет использования современных методов защиты как оборудования, так и трафика;
- простота обслуживания и развития сети, модульный принцип построения оборудования и программного обеспечения;
- полное соответствие всем рекомендациям ITU – T, ETSI и ЦНИИС;
- удобство обслуживания (наличие сервисных центров фирмы на территории России).

Описание конструкции

Ядром мультиплексора является неблокируемая полнодоступная матрица временного коммутатора емкостью 1008 эквивалентов VC-12. Матрица осуществляет все переключения под управлением встроенного микроконтроллера.

Все подключаемые к мультиплексору плезиохронные сигналы перед вводом в коммутатор преобразуются в виртуальный контейнер (VC) соответствующего уровня в соответствии с рекомендацией ITU – T G.709.

Коммутатор обеспечивает проключение сигналов уровней: TU-12 (2Mb/s), TU-2 (6.3 Mb/s), TU-3 (34 Mb/s), АU-4 (140 Mb/s). При этом возможна организация следующих видов соединений:

- однонаправленное;
- двунаправленное;
- шлейф;
- доступ с разделением;
- вещание.

Описанное выше “ядро” (модули UCU – микроконтроллер, SN4 – матрица временного коммутатора и LAD – сигнализации и жесткий диск) является неотъемлемой частью мультиплексора. Причем модуль SN4 может быть дублирован 1+1. Комплектация мультиплексора остальными модулями осуществляется в зависимости от конкретного применения данного мультиплексора.

Перечень модулей установка которых возможна в мультиплексор:

1. ОНА – модуль служебных каналов, возможно резервирование 1+1, обеспечивает организацию следующих каналов:
   - 2 канала 64 kb/s, в соответствии с ITU – T G.703;
   - 4 канала стыка V.11, со скоростями 64, 192 или 576 kb/s;
   - один 2-проводных интерфейс служебной связи;
   - два 4-проводных Е&М интерфейса;
   - один интерфейс РАВХ,
   - один вызывной интерфейс.
2. ЕI.2 Mb/s – модуль ввода/вывода потоков 2 Mb/s в соответствии с ITU – T G.703, на одном модуле можно выделить до 21 потока 2 Mb/s, возможно резервирование модулей в режиме N+1.
3. ЕI.34 Mb/s – модуль ввода/вывода потоков 34 Mb/s в соответствии с ITU – T N G.703, на одном модуле можно выделить до 3 потока 34 Mb/s, возможно резервирование модулей в режиме N+1.
4. ЕI.140 Mb/s – модуль ввода/вывода потоков 140 Mb/s в соответствии с ITU – T G.703, на одном модуле можно выделить один поток 140 Mb/s, возможно резервирование модулей в режиме N+1.
5. ЕI.34 Mb/s – модуль электрического стыка 155 Mb/s, может быть ис-пользован для стыковки с другим (например радио-релейным) син-хронным оборудованием в пределах одной станции.
6. Opt. 155 Mb (SH) – модуль оптического линейного тракта STM-1 для коротких линий, длина волны 1300 nm (1,3 мкм), перекрываемое за-тухание до 28 db.
7. Opt. 155 Mb (SH) – модуль оптического линейного тракта STM-1 для длинных линий, длина волны 1550 nm (1,55 мкм), перекрываемое за-тухание до 28 db.
8. М155 – модуль мультиплексора 155/622 используется совместно с модулем Opt. 622 Mb.
9. Opt. 622 Mb (SH) – модуль оптического линейного тракта STM-4 для коротких линий, длина волны 1300 nm, перекрываемое затухание до 24 db.
10. Opt. 622 Mb (LH) – модуль оптического линейного тракта STM-4 для длинных линий, длина волны 1550 nm, перекрываемое затухание до 24 db.

Механическая конструкция

Мультиплексор SM-1/4 поставляется в конструктивах двух разновидностей:

- с двумя рядами модулей, максимальное количество выделяемых 2 Mb потоков – 252, максимальное количество направлений STM-4- 4.

Рисунок 2 - Механическая конструкция SM-1/4 с двумя рядами модулей

- с одним рядом модулей, максимальное количество выделяемых 2 Mb потоков – 126, максимальное количество направлений STM-4- 2.

Рисунок 3-Механическая конструкция SM-1/4 с одним рядом модулей

Обе разновидности описанных выше конструктивов устанавливаются в статив стандартизированный ETSI (2200 mm x 600 mm x 300 mm), причём в одном стативе может быть размещено:

- три мультиплексора с однорядным расположением модулей, или
- два мультиплексора с двухрядным расположением модулей, или
- один однорядный и один двухрядный конструктив.

Каждый мультиплексор снабжен панелью локальной сигнализации аварийных состояний. Панель предохранительных автоматов находится в верхней части статива ETSI. По бокам статива предусмотрено пространство для подводимых к мультиплексорам медных и оптических кабелей. Непосредственно на мультиплексоре все оптические вводы находятся на лицевой стороне оптических интерфейсных модулей (Opt.155/ Opt.622).

Подключение электрических интерфейсов (2/34/140/155 Mb) осуществляется через панель внешних подключений, расположенную в верхней части мультиплексоров.

Способы резервирования оборудования и трафика

Для модулей выделения 2 Mb может быть обеспечено резервирование N+1, для модулей выделения 34, 140 Mb, модуля электрического стыка STM-1, а также модулей SN и ОНА может быть организовано резервирование 1+1. Переключение на резерв осуществляется автоматически схемой контроля, при этом время переключения составляет 10 мс.

Линейное резервирование может быть реализовано способом 1+1
Линейное резервирование 1+1 основано на параллельной передачи одного и того же сигнала по двум линиям, при этом на приемной стороне выбор линии осуществляется на основе лучшего качества передачи.

Линейное резервирование может быть реализовано способом 1:1
При линейном резервировании 1:1 и нормальном качестве передачи резервная линия используется для передачи «информации с низким приоритетом». При появлении искажений происходит переключение на резервную линию как на приемной, так и на передающей стороне (при этом «информация с низким приоритетом» не передается).

Резервирование загрузкой альтернативных матриц является самым эффективным для резервирования трафика, он основан на обнаружении центральным компьютером всех отказов оборудования и соответствующей реконфигурации сети.

Электропитание
Электропитание мультиплексоров осуществляется от сети станционного питания постоянным напряжением 60 или 48 вольт. При этом допускается изменение входного напряжения от 36 до 75 вольт.

Мощность потребляемая конкретным мультиплексором сильно зависит от комплектации и может составлять:

Для однорядной кассеты от 70 до 140 ватт
Для двухрядной кассеты от 125 до 360 ватт

При разработки мультиплексоров SM –1/4 был использован принцип децентрализованного питания, что позволило отказаться от единого блока питания, каждый модуль содержит свой преобразователь вырабатывающий напряжения используемые модулем. Применение такого подхода значительно увеличило надежность устройства и уменьшило потребляемую мощность.

Синхронизация

При проектировании синхронных сетей большое значение придается вопросам синхронизации, при этом необходимо увязывать вопросы синхронизации транспортной сети с синхронизацией включаемых в нее электронных станций.

Для синхронизации предлагаемого мультиплексора могут быть использованы:

- синхросигнал, выделяемый из потока STM – 4;
- синхросигнал, выделяемый из потока STM – 1;
- синхросигнал, выделяемый из плезиохронного сигнала 140 Mb;
- синхросигнал, выделяемый из плезиохронного сигнала 34 Mb;
- синхросигнал, выделяемый из плезиохронного сигнала 2 Mb;
- тактовый сигнал 2.048 Mb, подаваемый на вход внешней синхронизации;
- встроенный кварцевый генератор.

В момент описания конфигурации сети для каждого мультиплексора определяется основной и альтернативные источники синхронизации.

В нормальном режиме внутренний тактовы генератор синхронизируется от внешнего эталонного сигнала. При этом стабильность частьоты соответствует рекомендации ITU-T N G.783. Во время работы каждый сконфигурированный тактовый источник контролируется, и, в случае выхода из строя основного источника, мультиплексор автоматически переходит на работу от альтернативного. Синхронизация не теряется. Когда основной тактовый источник восстанавливается, возможно обратное автоматическое переключение.

В автономном режиме достаточная стабильность частоты обеспечивается встроенным кварцевым генератором. Для повышения надежности внутренний генератор может быть дублирован по схеме 1+1.

назад | содержание | вперёд