### MSA

В блоке адаптации секции MSA (Multiplex Section Adaptation) происходит сборка STM-N из AU-4, AUG, передающей части. В приемной части производится обратная процедура. При формировании AU-4 создается указатель начала размещения VC4 в AU-4. По этому указателю в приемной стороне выгружаются данные VC3/4 с восстановлением тактовой частоты. Функции MSA контролируются через линию S4. Через линию T0 происходит синхронизация процедур обработки данных в блоках RST, MST, MSP, MSA. В составе оборудования SDH модуль TTF обычно представлен отдельным устройством с оптическими разъемами.
Назад