## 1.Классификация и состав сигналов

Коммутируемая телефонная сеть состоит из автоматических телефонных станций и узлов. Для их взаимодействия и передачи необходимой информации на различных этапах установления и разъединения соединения используются определенные электрические сигналы. Совокупность этих сигналов называется системой телефонной сигнализации, в которую входят сигналы, обеспечивающие необходимую и достаточную информацию абоненту при автоматической связи, телефонистке – при полуавтоматической связи, а также информацию для нормальной работы устройств автоматической коммутации на станциях и узлах.
Сигналы, передаваемые по абонентским и соединительным линиям, в прямом и обратном направлениях разделяются на три группы:

- линейные;
- управления;
- информационные.

Линейные сигналы (сигналы взаимодействия) предназначены для передачи на любом этапе от занятия канала до его освобождения (установление соединения, разговор абонентов, разъединение). Формируются, передаются, принимаются, распознаются комплектами соединительных линий (КСЛ) или с участием УУ станции.
Линейные сигналы разделяются на:

- прямые( занятие канала, разъединение и подтверждение приема);
- обратные( готовность к приему номера, ответ абонента, отбой абонента, освобождение канала, блокировка канала).

Они используются для фиксации в линейных комплектах (в УУ) этапа установления соединения, состояния каналов и линии (свободности, занятости), а также выполнения ряда технических функций (блокировка, проверка исправности каналов, управление оптической сигнализацией на междугородных коммутаторах и т.д.). Состав линейных сигналов приведен в таблице 1.1

Таблица 1.1 – Состав линейных сигналов
Наименование сигнала | по СЛМ | по ЗСЛ | по кан. АМТС
--- | --- | --- | ---

В прямом направлении
Занятие
Номер вызываемого абонента
Повторный вызов
Разъединение

+
+
+
+

+
+
–
+

+
–
+
+

В обратном направлении
Запрос АОН
Снятие запроса
Абонент свободен
Ответ
Отбой
Занято
Разъединение
Освобождение
Блокировка
Контроль входящих приборов

–
–
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
–
+
+
+
+
+
+
+

–
–
+
+
+
+
+
+
+
–

+ сигнал передается – сигнал не передается

Сигналы управления предназначены прежде всего для выбора направления установления соединения. Передача этих сигналов позволяет выбрать на междугородной, внутризоновой и местной сетях путь к телефонному аппарату вызываемого абонента и установить разговорный тракт между ним и вызывающим абонентом. Некоторые из этих сигналов используются для создания тракта, обеспечивающего качественную передачу соответствующих видов информации(телефонное сообщение, передача данных и др.)
К сигналам управления относятся электрические сигналы, передаваемые от ОУ впрямом направлении, а также между управляющими устройствами узлов и станций, в процессе установлениясоединения – как в прямом, так и в обратном направлениях. Основными сигналами управления являются сигналы набора номера, так называемая адресная информация. По этой информации выбирается путь для установления соединения и линия вызываемого абонента.
Кроме адресной информации в состав сигналов управления входят:

- сигналы категории вызова;
- сигналы о включении эхозаградителей;
- сигналы “запрос АОН” и “информация АОН”;
- сигнал, определяющий порядок и способ выдачи адресной информации и т.д.

В таблице 1.2 приведены сигналы управления, используемые на участках междугородной сети при применении многочастотного способа (код “2 из 6”) передачи сигналов управления.

Таблица 1.2 – Состав сигналов управления (код 2 из 6)
Наименование сигнала | Направление передачи сигнала
--- | ---
| Прямое | Обратное
Категория вызова | 1 знак |
Включение эхозаградителий | 1 знак |
Вид информации (телефонная, передачи данных) | 1 знак |
Тип канала (наземный, через ИСЗ – искусственный спутник Земли) | 1 знак |
Междугородный номер вызываемого абонента | до 10 знаков |
Конец набора | 1 знак |
Запрос информации от предыдущей станции (до передачи информации в прямом направлении) |  | 1 знак
Номер принят правильно |  | 1 знак
Номер принят неправильно |  | 1 знак

Информационные (акустические) сигналы передаются в основном в обратном направлении (от АТС к ТА) и служат для информации абонентам и операторам о состоянии устанавливаемого соединения или в процессе реализации дополнительных видов обслуживания.
Информационные сигналы в отличие от линейных сигналов и сигналов управления не воздействуют на устройства станций и узлов, а воспринимаются на слух, в виде зуммерных сигналов, механических голосов или в виде речевых информационных сигналов, поэтому их еще называют акустическими сигналами.
В таблице 1.3 приведены информационные сигналы, используемые на станциях и узлах городской и сельской сети

Таблица 1.3 – Состав информационных сигналов
Сигналы | Конструкция сигналов | Длительность, мс
--- | --- | ---
Ответ станции | Непрерывный сигнал частотой 425±25 Гц |
Занято | Периодические посылки частотой 425±25 Гц Посылка Интервал | 0,3±0,4 с 0,3±0,4 с
Контроль посылки вызова | Периодические посылки частотой 425±25 Гц Посылка Интервал | 0,8 с или 1,0±0,1 с 3,2 с или 4±0,3 с
Предупреждение абонента, занятого соединением, о поступлении нового вызова | Периодические посылки частотой 425±25 Гц Посылка Интервал | 0,2 с 5 с

Кроме этих сигналов, предусмотрены еще информационные речевые сигналы:

- Вызывайте телефонистку;
- Неправильно набран номер;
- Номер изменен;
- Номер не задействован;
- Номер включен;
- Аппарат отключен абонентом и др.

При полуавтоматическом способе телефонистка слышит все информационные сигналы кроме сигналов, которые слышит абонент при снятии микротелефонной трубки и наборе индекса "8".
Также существуют еще индукторные сигналы:

- Посылка вызова при местной связи с временными параметрами сигналов КПВ;
- Посылка вызова при междугородной, внутризоновой и международной связи с временными параметрами
  - посылка 1,2 с;
  - интервал 2,0 с.

Состав каждого из этих видов сигналов зависит от:

- типа коммутационного оборудования станций и узлов сети;
- типа систем передачи, используемых на тех или иных участках телефонной сети;
- структуры сети и ее отдельных участков (местная, внутризоновая, междугородная);
- способа построения управляющих устройств (индивидуальные, общие, программные и т. д.);
- способа передачи этих сигналов и т.д.

Различают системы сигнализации для местных, внутризоновых, междугородных и международных сетей.
При создании единой общегосударственной телефонной сети требуется согласовать системы передачи функциональных сигналов всех сетей (местных, внутризоновых, междугородной и международной) и прежде всего состав и назначение этих сигналов.
При ручном способе по каналам передаются только два линейных сигнала: вызов междугородной станции в начале соединения и отбой в конце при разъединении соединения.
При полуавтоматическом и автоматическом способах часто используются одни и те же каналы, поэтому при автоматизации междугородной связи разрабатывается такая система информационных сигналов, которая обеспечивает установление соединения по каждому каналу любым из этих способов. В процессе установления соединений полуавтоматическим и автоматическим способами используются все три типа функциональных сигналов.
Состав линейных сигналов, используемых при полуавтоматическом и автоматическом способах установления соединений на внутризоновой и междугородной телефонных сетях, приведен в табл. 1.1.
Последовательность передачи линейных сигналов определяется процессом установления соединений. В начале установления соединения передаются сигналы "Занятие" и "Готовность к набору номера ". Далее после передачи сигналов управления и установления соединения с абонентской линией возможно несколько вариантов передачи линейных сигналов.
При автоматическом и полуавтоматическом способах :

1. передается сигнал "Абонентская линия свободна". Затем от приборов АТС в телефонный аппарат передаются сигнал вызова. После снятия абонентом телефонной трубки передается сигнал " Ответ ", а после повешения трубки – сигнал "Отбой ". Затем передается сигнал "Разъединение" и вслед за ним сигнал "Освобождение";
2. передается сигнал "Занятость абонентской линии". Вслед за ним передаются сигналы "Разъединения" и "Освобождения".

Только при полуавтоматическом способе:

1. принимается сигнал "Занятость абонентской линии". При местной занятости (телефонистка слышит разговор абонентов) при необходимости и возможности системы коммутации посылается сигнал "Принудительное разъединение ", после которого отключается линия абонента, который не нужен для междугородной связи;
2. принимается сигнал "Отбой". Телефонистка имеет возможность при необходимости послать сигнал "Повторный вызов", чтобы переговорить еще раз с вызываемым абонентом, не повторяя снова процесс установления соединения.

Кроме сигналов, указанных в табл. 1.1., в существующей на сети аппаратуре могут использоваться и другие сигналы ("Ждите", "Занятость каналов", два сигнала "Готовность к набору номера" и т.д.).
СОДЕРЖАНИЕ