Принципы построения международной телефонной сети.

Телефонная сеть общего пользования является частью всемирной коммутируемой телефонной сети. В соответствии с рекомендациями МСЭ международная телефонная сеть строится с использованием международных станций, которые подразделяются на:

■ международные центры коммутации (МЦК), обеспечивающие предоставление исходящей / входящей международной связи пользователям России, а также международный транзит;

■ международные телефонные станции (МНТС), обслуживающие исходящую / входящую нагрузку абонентов России.

Предполагается, что на территории России будет действовать 8 международных станций (МЦК и МНТС). Все МЦК должны связываться между собой пучками каналов высокого качества (Р ≤ 0,01) по принципу “каждый с каждым” (полносвязная сеть), а все МНТС должны быть связаны со всеми МЦК. Таким образом, международная телефонная сеть России представляет совокупность МЦК, МНТС, расположенных на территории России, международных каналов, связывающих их между собой и с МЦК других стран.

В каждый МЦК и МНТС могут быть включены международные каналы связи со странами в различных географических направлениях. При этом в разные МЦК и МНТС могут быть включены направления к одним и тем же странам мира.

В каждый МЦК и МНТС включены также междугородные каналы для связи с национальной сетью общего пользования России.

Все АМТС Базовой сети ТфОП распределены между МЦК и МНТС с учетом их географического положения. Каждая АМТС связана с одним опорным МЦК (МНТС) и может быть подключена к двум МЦК (МНТС) и более. Это определяется экономической целесообразностью.

Каждый УАК имеет связь, как минимум, с двумя МЦК (МНТС) при необходимости их количество может быть увеличено. В городах, где установлены МЦК или МНТС, допускается непосредственное включение ОТС (ТС) этих городов в МЦК (МНТС), минуя АМТС зоны нумерации.

На рисунке 3.27 представлена структура построения международной телефонной сети России.

Рисунок 3.27 Структура построения международной телефонной сети России.

Исходящая международная связь осуществляется через АМТС зоны вызывающего абонента по прямому пучку к МЦК (МНТС) или через УАК. При отсутствии требуемого направления на опорном МЦК (МНТС) связь осуществляется через второй национальный МЦК по национальной международной сети по маршруту АМТС – МНТС (МЦК) – МЦК – международная сеть другой страны.

Входящая международная связь осуществляется через МЦК (МНТС) непосредственно к АМТС зоны вызываемого абонента, или через УАК. Также возможен вариант входящей международной связи от МЦК через второй МЦК (МНТС) к станции назначения по маршруту: международная сеть – МЦК – МНТС - (МЦК) – АМТС, либо международная сеть другой страны – МНТС – АМТС.

Международное соединение на национальной сети должно проходить не более чем через два МЦК. Количество коммутационных участков на национальной сети при международной связи до МЦК (МНТС) не должно превышать пяти. В международном соединении двух различных национальных сетей может быть задействовано не более пяти участков международных каналов.

Для обеспечения заданного качества передачи на каналах международной сети большой протяженности, как и на междугородной сети, используются эхозаградители.

Определение необходимости включения оборудования эхоподавления осуществляется по информации, получаемой от станции.

Вся международная нагрузка ТфОП России (исходящая и входящая) должна проходить через МЦК (МНТС) России. Пропуск международной нагрузки в обход МЦК (МНТС) не допускается. Не допускается также совмещение функции МЦК (МНТС) с функциями коммутационных систем национальной сети.

НАЗАД