Сети связи

Лабораторные работы | назад |

Исходные данные для выполнения лабораторных работ по курсу “Сети связи”

Лабораторная работа №1

Тема:

“Системы сигнализации ТфОП”.

Лабораторная работа №2

Тема:

“Метод рельефов”.

Лабораторная работа №3

Тема:

“Исследование структурной надежности сети связи”.

Лабораторная работа №4

Тема:

“Параллельный метод распределения каналов первичной сети”.

Исходные данные для выполнения лабораторной работы №1 представлены в таблице №1.

Таблица №1

№ варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0
| 2ВСК СЛМ | 2ВСК ЗСЛ | 2ВСК МТС | 2ВСК СЛМ | 2ВСК ЗСЛ | 2ВСК МТС | 2ВСК ЗСЛ | 2ВСК МТС | 2ВСК СЛМ | 2ВСК ЗСЛ
1f ЗСЛ | 1f МТС | 1f СЛМ | 1f МТС | 1f ЗСЛ | 1f СЛМ | 1f МТС | 1f ЗСЛ | 1f МТС | 1f СЛМ

Выбор варианта осуществляется по последней цифре пароля.

Содержание отчета изложено в методических указаниях по выполнению данной работы.

Исходные данные для выполнения лабораторной работы №2.

1. Структура сети для всех вариантов представлена на рис.1.

На экране дисплея размещаются узлы в соответствии с данным рисунком.

2. В таблице №2 представлены исходные данные для различных вариантов. Выбор вариантов осуществляется по предпоследней цифре пароля.

Таблица №2

вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0
| 2 | 5 | 6 | 9 | 8 | 7 | 10 | 3 | 1 | 4

Примечание.

- При составлении матрицы рельефов и матрицы маршрутов ЭВМ выдает в случайном порядке номер узла, для которого составляются выше указанные матрицы. В отчете представляются матрица маршрутов и матрица рельефов для конкретного варианта.

- При определении маршрута пути в отчете представляется последовательность узлов, входящих в путь между указанными узлами сети.

Исходные данные для выполнения лабораторной работы №3.

В таблице №3 представлены структуры сетей для исследования их структурной надежности.

Таблица №3

№

№ варианта | а | б | с
1 |  |  |
2 |  |  |
3 |  |  |
4 |  |  |
5 |  |  |
6 |  |  |
7 |  |  |
8 |  |  |
9 |  |  |
10 |  |  |

Примечание.

- Узлы на экране дисплея размещаются в указанном порядке в соответствии с вариантом, который выбирается по последней цифре студенческого билета.

- Расстояние между узлами должно быть не менее 20 км (смотри таблицу расстояний и коэффициентов готовностей линий связи).

- Положение узлов в процессе исследования различных структур не меняется.

В отчете должны быть представлены графики зависимости М(Х) от коэффициента готовности линий, ранга и структуры сети. Сделаны выводы и определены способы повышения структурной надежности сети.

Исходные данные для выполнения лабораторной работы №4 представлены в таблице №4.

Таблица №4

№№ вар. | Структура сети | Ненулевые элементы матр. Ф | №№ вар. | Структура сети | Ненулевые элементы матр.Ф
1 |  | =30 =12 =15 =21 | 2 |  | =24 =12 =16 =16 =8
3 |  | =32 =20 =12 | 7 |  | =30 =30 =20
4 |  | =33 =20 =12 | 8 |  | =24 =20 =10 =15
5 |  | =30 =21 =20 | 9 |  | =30 =16 =12 =12
6 |  | =18 =20 =24 =8 | 0 |  | =44 =20 =12

Примечание.

- Матрица Ф – матрица требований.

- - величина требования, выраженная числом каналов между узлами i и j.

- Линия связи в имеет пропускную способность равную 20 каналам для всех вариантов и могут быть использованы как в прямом, так и в обратном направлениях.

- Для удовлетворения потребностей в базовом варианте распределения каналов необходимо использовать не менее двух независимых кратчайших путей для рассматриваемых пар узлов.

В отчете должен быть представлен окончательный (допустимый) вариант распределения каналов и промежуточные решения.

назад