Идеология построения ЦСС

## 1. Идеология построения ЦСС

На первом этапе сети электросвязи - это телефонные сети, строящиеся на машинных, декадно-шаговых и в дальнейшем координатных АТС.

Простейшей телефонной сетью является нерайонированная телефонная сеть, в которой абонентские линии включены непосредственно в одну телефонную станцию.

Районированная телефонная сеть состоит из нескольких телефонных районов (часть телефонной сети, состоящая из одной телефонной станции и линий, включенных в эту станцию).

Районированные телефонные сети строятся по принципу соединения станций: “каждая с каждой”, радиальному, с узлами входящего сообщения, с узлами входящего и исходящего сообщения.

Способ построения сети по принципу “каждая с каждой” используется, когда средняя емкость районированной сети имеет до 8000 номеров.

Радиальный способ построения сети находит применение на районированных сетях для связи с опорной АТС с подстанциями ПС или учрежденческими станциями УТС, а также на нерайонированных сетях для связи центральной АТС с подстанциями и УТС.

В городах, где образуются крупные узловые районы, межстанционные связи осуществляются с УВС и УИС.

Развитие местных сетей в последние десятилетия осуществлялось по сценарию Взаимоувязанной сети связи РФ. Архитектура ВСС является иерархической системой и включает в себя три уровня:

1. первичная сеть;
2. вторичные сети;
3. системы электросвязи определенного вида в зависимости от видов предоставляемых абонентам услуг.

Первичная сеть представляет совокупность сетевых узлов, сетевых станций и линий передачи, образующих сеть стандартных каналов передачи и стандартных групповых трактов. На основе первичных сетей строятся вторичные сети. Вторичные сети обеспечивают транспортировку, коммутацию, распределение сигналов в службах электросвязи. На базе вторичных сетей организуются системы электросвязи, представляющие собой комплекс технических средств, осуществляющие электросвязь определенного вида и включающие в себя соответствующую вторичную сеть и подсистемы: нумерации, сигнализации, учета стоимости и т.д.

ВСС находится на этапе интенсивного развития. С одной стороны, на сети имеется большое количество устаревшего оборудования, низкая телефонная плотность, а с другой стороны - это уже современные сетевые технологии, быстро расширяющаяся сфера новых услуг, нарастающее число абонентов отдельных регионах. Для обеспечения цифровизации первичной сети на магистральных, внутризоновых и местных первичных сетях создается наложенная цифровая первичная сеть, являющаяся самостоятельной сетевой структурой.

В настоящее время все большее признание получает разделение сети связи на две части: транспортную сеть и сеть доступа. Транспортная сеть представлена междугородней и внутризоновыми сетями связи. Сеть доступа представлена местными сетями, предназначена для подключения разнообразных абонентских терминалов к транспортной сети связи.

На рисунке 1.1 показана модель перспективной телекоммуникационной системы и место сети абонентского доступа.

Первый элемент телекоммуникационной системы представляет собой совокупность терминального и иного оборудования, которое устанавливается в помещении абонента.

Второй элемент телекоммуникационной системы - сеть абонентского доступа. Ее роль состоит в том, чтобы обеспечить взаимодействие между оборудованием, установленным в помещении абонента, и транзитной сетью. Обычно в точке сопряжения сети абонентского доступа с транзитной сетью устанавливается коммутационная станция. Пространство, покрываемое сетью абонентского доступа, лежит между оборудованием, размещенным в помещении абонента, и этой коммутационной станцией. В ряде работ сеть абонентского доступа делится на два участка:

- абонентские линии (АЛ) рассматриваются как индивидуальные средства подключения терминального оборудования;
- сеть переноса, служащую для повышения эффективности средств абонентского доступа.

Третий элемент телекоммуникационной системы - транзитная сеть. Ее функции состоят в установлении соединений между терминалами, включенными в различные сети абонентского доступа, или между терминалом и средствами поддержки каких либо услуг.

Четвертый элемент телекоммуникационной системы обеспечивает средства доступа к различным услугам электросвязи: узлы, поддерживающие услуги.