Простой параллельный контур настроен на длину волны 400 м. Индуктивность контура 200 мкГн, сопротивление потерь 10 Ом. На какой частоте реактивная составляющая контура имеет максимальное значение и емкостной характер?