ЕСЭ РФ – материально-техническая основа Федеральной электросвязи.

Из перечисленных средств обеспечения СС РФ наиболее сложными и дорогостоящими являются технические средства электросвязи, объединенные для наиболее рационального использования в Единую сеть электросвязи РФ (ЕСЭ РФ). Категории сети ЕСЭ РФ представлены на рис 1.2.

Рисунок 1.2 Структура ЕСЭ РФ.

Единая сеть электросвязи РФ состоит из расположенных на территории Российской Федерации сетей электросвязи следующих категорий:

· сеть связи общего пользования;

· выделенные сети связи;

· технологические сети связи, присоединенные к сети связи общего пользования;

· сети связи специального назначения.

Сеть связи общего пользования (ССОП)

предназначена для возмездного оказания услуги электросвязи любому пользователю услугами электросвязи на территории РФ и включает в себя сети электросвязи, определяемые географически в пределах обслуживаемой территории и ресурса нумерации и не определяемые географически в пределах территории РФ и ресурса нумерации, а также сети, предназначенные по технологии для реализации услуг связи.

Сеть связи общего пользования

представляет собой комплекс взаимодействующих сетей электросвязи, в том числе сети связи для распределения программ радиовещания, телевизионного вещания и мультисервисные сети.

ССОП РФ имеет присоединения к сетям связи общего пользования иностранных государств.

Выделенные сети связи (ВСС).

Являются сети связи, предназначенные для оказания услуг электрической связи ограниченному кругу пользователей или группам таких пользователей. ВСС Могут взаимодействовать между собой. ВСС не имеют присоединения к сети связи общего пользования, а также к ССОП иностранных государств. Технологии и средства связи выделенных сетей связи, а также принципы их построения устанавливаются собственниками или иными владельцами этих сетей.

ВСС может быть присоединена к ССОП с переводом в категорию сети связи общего пользования, если ВСС соответствует требованиям, установленным для ССОП. При этом выделенный ресурс нумерации изымается и предоставляется ресурс нумерации из ресурса нумерации ССОП. Оказание услуг связи операторами выделенных сетей связи осуществляется на основании соответствующих лицензий в пределах указанных в них территорий.

Технологические сети связи (ТСС)

предназначены для обеспечения производственной деятельности организаций, управления технологическими процессами в производстве.

Технологии и средства связи, применяемые для создания технологических сетей связи, а также принципы их построения устанавливаются собственниками или иными владельцами этих сетей.

При наличии свободных ресурсов технологической сети связи часть этой сети может быть присоединена к сети ССОП с переводом в категорию ССОП для оказания платных услуг связи любому пользователю на основании соответствующей лицензии. Такое присоединение допускается, если:

1. Часть технологической сети, предназначенной для присоединения к ССОП, может быть технически, или программно, или физически отделена собственником от технологической сети.

2. Присоединенная к ССОП часть технологической сети связи соответствует требованиям функционирования ССОП.

Части ТСС, присоединенной к ССОП выделяется ресурс нумерации из ресурса нумерации ССОП.

ТСС могут быть присоединены ТСС иностранных государств для обеспечения единого технологического цикла.

Сети связи специального назначения (СССН).

СССН предназначены для нужд государственного управления, обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка. Эти сети не могут быть использованы для платного оказания услуг связи, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

Ведомственные сети связи – это сети электросвязи министерств и иных федеральных органов исполнительной власти, промышленных объединений и предприятий, создаваемых для обеспечения производственных нужд, имеющих выход на сеть связи общего пользования.

НАЗАД