Таблица 5

Таблица 5.2 - Матрица М кратчайших путей и ребер

Исходящая станция | Входящая станция | Количество цифровых потоков Е1 | Путь передачи | Участки кольца
А® В | В® А | В® С | С® В | С® А | А® С
РАТС-1 (А) | РАТС-2 (В) | 15 15 | Осн. Рез. | 15 |  |  | 15 |  | 15
РАТС-3 (С) | 20 20 | Осн. Рез. | 20 |  | 20 |  |  | 20
РАТС-2 (В) | РАТС-1 (А) | 15 15 | Осн. Рез. |  | 15 | 15 |  | 15 |
РАТС-3 (С) | 25 25 | Осн. Рез. |  | 25 | 25 |  |  | 25
РАТС-3 (С) | РАТС-1 (А) | 20 20 | Осн. Рез. |  | 20 |  | 20 | 20 |
РАТС-2 (В) | 25 25 | Осн. Рез. | 25 |  |  | 25 | 25 |
Суммарное число цифровых потоков Е1 передаваемых по участкам кольца. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60