Важным качественным показателем элементов сети является

коэффициент готовности - вероятность исправного (работоспособного) состояния данного элемента в произвольный момент времени в процессе эксплуатации.

Иногда надежность сети характеризуется некоторой "средней" величиной коэффициента готовности связи и путей в сети для заданных пар узлов.

Используемые в настоящее время показатели можно условно разбить на две группы:

- структурные показатели - избыточность, коэффициент влияния элемента сети и гибкость;

- вероятностные показатели - надежность путей и связи, вероятность связности нескольких или всех узлов сети, математическое ожидание числа связи в сети и т.д.;

При исследовании структурной надежности можно рассматривать две модели сети:

- сеть детерминированная - элементы сети принимают абсолютно надёжными или абсолютно ненадежными;

- сеть стохастическая (вероятностная) - в такой сети некоторые или все элементы обладают конечной надежностью ( 0 < p < 1 ).

Для оценки структурной надежности стохастической сети могут быть использованы следующие показатели:

- надежность пути или надежность связи;

- вероятность связности нескольких ( n ≥ 2 ) или всех узлов сети;

- математическое ожидание числа связей в сети.

# НАЗАД