Техника безопасности на производстве

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Описание угрозы****На производстве** | **Личные средства защиты** | **Методы предотвращения** |
| Опасность поражения головы, падения предметов сверху | Используется каска,для защиты головы. | При входе в опасную зону,должны быть предупреждающие знаки,что нужно использовать защитный головной убор,максимально обезопасить рабочую зону от падения предметов сверху. |
| Опасность поражения глаз инородными предметами. | Для защиты от попадания в глаза используются защитные очки. | Использовать оборудование и инструмент с дополнительной защитой от разлёта мелких частиц,и придерживаться инструкции по безопасности с данным оборудованием и инструментом.  |
| Запылённость рабочей зоны | Для предохранениядыхательных путей, глаз от пыли используется маска-распиратор. | Использовать принудительную вентиляцию если естественная вентиляция не справляется |
| Опасность падения человека с высоты | Использование страховочных поясов,и ограждение опасных мест перегородками. | Ограждение опасных мест и соблюдать технику безопасности при работе на высоте. |
| Высокий уровень шума | Используются наушники | В зоне с высоким уровнем шума предупреждающие знаки об использовании наушников. |